|  |
| --- |
| **APSAUGINIŲ AKINIŲ VALYMO IR DEZINFEKAVIMO INSTRUKCIJA** |
| **Valymo ir dezinfekavimo priemonės** | **Valymo ir dezinfekavimo reikmenys** |
| Vandenilio peroksidas (ne mažiau nei 3% koncentracijos).  | Vienkartinis vatos diskelis. |
| **Saugos priemonės** |
| Asmeninės apsaugos priemonės | Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sfety data“Gamintojo instrukcijos |
| **Dezinfekavimo etapas** |
| 1. Apsauginius akinius valykite ir dezinfekuokite: • prieš pradedant darbą; • tiesiogiai kontaktavus su užterštais paviršiais; • darbo pabaigoje.Nenaudojant apsauginių akinių, laikykite juos sandarioje uždaroje talpoje. |
| 2. Prieš atliekant apsauginių akinių valymą ir dezinfekciją būtina dezinfekuoti rankas pagal rankų dezinfekavimo taisykles |
| 3. Užsimaukite vienkartines pirštines. |
| 4. Užlašinkite vandenilio peroksido ant vatos diskelio tiek, kad būtų sudrėkintas visas diskelio paviršius. |
| 5. Valymą pradėkite nuo vidinės apsauginių akinių pusės. Kruopščiai nuvalykite su oda kontaktavusius paviršius. Išoriniam akinių valymui naudokite naują vatos diskelį. |
| 6. Ant apsauginių akinių paviršiaus, vandenilio peroksido turi būti tiek, kad visas dezinfekuojamas paviršius būtų sudrėkintas ne mažiau kaip 1 minutę. | Vaizdo rezultatas pagal užklausą „safety glasses disinfekction“ |
| 7. Dezinfekcijos metu akinius laikykite rankose, kol apsauginių akinių paviršius išdžius. |
| 8. Užsidėkite apsauginius akinius arba padėkite į saugią vietą.  |
| 9. Panaudotus vatos diskelius išmeskite į pedalinę atliekų surinkimo talpą su vienkartiniu įklotu. |
| 10. Nusiimkite vienkartines pirštines ir išmeskite į pedalinę atliekų surinkimo talpą su vienkartiniu įklotu. |
| 11. Atlikte rankų dezinfekciją ir užsimaukite naujas vienkartines pirštines. |

**Informaciją parengė:** Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas