|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **APSAUGINIŲ AKINIŲ VALYMO IR DEZINFEKAVIMO INSTRUKCIJA** | | |
| **Valymo ir dezinfekavimo priemonės** | **Valymo ir dezinfekavimo reikmenys** | |
| Vandenilio peroksidas (ne mažiau nei 3% koncentracijos). | Vienkartinis vatos diskelis. | |
| **Saugos priemonės** | | |
| Asmeninės apsaugos priemonės | Vaizdo rezultatas pagal užklausą „sfety data“Gamintojo instrukcijos | |
| **Dezinfekavimo etapas** | | |
| 1. Apsauginius akinius valykite ir dezinfekuokite:  • prieš pradedant darbą;  • tiesiogiai kontaktavus su užterštais paviršiais;  • darbo pabaigoje.  Nenaudojant apsauginių akinių, laikykite juos sandarioje uždaroje talpoje. | | |
| 2. Prieš atliekant apsauginių akinių valymą ir dezinfekciją būtina dezinfekuoti rankas pagal rankų dezinfekavimo taisykles | | |
| 3. Užsimaukite vienkartines pirštines. | | |
| 4. Užlašinkite vandenilio peroksido ant vatos diskelio tiek, kad būtų sudrėkintas visas diskelio paviršius. | | |
| 5. Valymą pradėkite nuo vidinės apsauginių akinių pusės. Kruopščiai nuvalykite su oda kontaktavusius paviršius. Išoriniam akinių valymui naudokite naują vatos diskelį. | | |
| 6. Ant apsauginių akinių paviršiaus, vandenilio peroksido turi būti tiek, kad visas dezinfekuojamas paviršius būtų sudrėkintas ne mažiau kaip 1 minutę. | | Vaizdo rezultatas pagal užklausą „safety glasses disinfekction“ |
| 7. Dezinfekcijos metu akinius laikykite rankose, kol apsauginių akinių paviršius išdžius. | |
| 8. Užsidėkite apsauginius akinius arba padėkite į saugią vietą. | |
| 9. Panaudotus vatos diskelius išmeskite į pedalinę atliekų surinkimo talpą su vienkartiniu įklotu. | | |
| 10. Nusiimkite vienkartines pirštines ir išmeskite į pedalinę atliekų surinkimo talpą su vienkartiniu įklotu. | | |
| 11. Atlikte rankų dezinfekciją ir užsimaukite naujas vienkartines pirštines. | | |

**Informaciją parengė:** Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas